****

**T.C**

**SİVAS İL ÖZEL İDARESİ**

**ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAME**

**GENEL HÜKÜMLER**

**A-**Projede belirtilen imalatlar, sadece imalatların yapım tekniğini, malzeme niteliğini ve ölçü birimini tariflenmek üzere yer almıştır.

**B-**İmalatlarda kullanılacak malzemenin örnekleri işe başlamadan yüklenici tarafından idareye verilecek idare denetim görevlileri tarafından onaylanmasını takiben imalatların yapımına başlanacaktır. her türlü gecikmeden yüklenici sorumlu olacaktır.

**C-**İhale dokümanları; projeler, genel teknik şartname, özel teknik şartname ve detaylar sözleşme dosyası eki olup bunlar bir bütündür.

**D-**Kullanılacak malzemeler TSE ve DIN normlarına uygun olacaktır.

**E-**Yapılacak imalatlarda taşıma bedeli teklif edilecek fiyatın içinde olacaktır, hiçbir nam altında ayrı ödeme yapılmayacaktır.

**F-**Verilecek teklifte ve yapılacak imalatlarda esas olan projedir mahal listesi sadece gösterge niteliğindedir.

**G-**Projede gösterilen yerlerde yapılacak değişiklerde idare yetkili olacaktır. Yüklenici buna hiçbir şekilde itiraz edemeyecek ayrı ödeme yapılmayacaktır

**H-**Mevcut alana yapılacak olan imalatlardaki malzemelerin ilgili yerlerden olan nakliyesi, yükleme ve boşaltması müteahhit firma tarafından yapılacak, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

**I**-Yapılacak imalatlar çerçevesinde çevreye verilecek herhangi bir zararı yüklenici karşılamak zorundadır.

**YAPILAN BÜTÜN DÜZENLEME VE İMALATLAR**:

**A-**Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı(TEDAŞ) v.b. kurumların yapı ve elektrik işleri birim fiyat tariflerine.

**B-** Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı(TEDAŞ) v.b.kurumların birim fiyat tariflerindeki poz numaralarındaki bahsi geçen imalat tariflerine ve yapım şartlarına,

**C-** Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işleri genel şartnamesine,

**D**- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işleri ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TEDAŞ-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ENH ve OG-AG Elektrik Dağıtım Tesislerinde Topraklamalara Ait Uygulama Esaslarına, Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj(Uygulama) Usul ve Esaslarına, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine,

**E-**Yürürlükte olan yapı işleri ile ilgili şartnamelere,

**F-**T.S.E standartlarına,

Yukarıdaki şartnamelerde bulunmayan imalatlar ise;

**G**-O imalatın özel fenni şartnamesine,

**H-**O imalatla ilgili kurum, müdürlük, v.b. ilgili kuruluşlara ait birim fiyat tariflerine, genel teknik şartnamelerine uygun şekilde yapılacaktır.

**I**- Yüklenici konulacak kompanzasyon sisteminin geçici kabulünden itibaren bir yıllık işletme bakım sorumluluğunu üstlenecektir. Bu bir yıllık süre içerisinde ÇEDAŞ yönetmeliği dâhilinde reaktif/kapasitif güç nedeni ile ÇEDAŞ tarafından uygulanacak tüm cezalar yüklenicinin sorumluluğundadır.

-Tüm abonelik işlemleri (gerekirse projelerin yeniden çizdirilmesi ve onaylatılması dahil ) yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunun için yükleniciye hiçbir ek ücret ödenmeyecektir.

-Elektrik panosunun dizaynı ve çalışma şekli kontrolün bilgisi dahilinde uygulanacaktır.

-Topraklama ölçülerek ölçüm değerleri yazılı bir şekilde kuruma teslim edilecektir.

-Kullanılan tüm malzemelerin garanti ve kullanma belgeleri kuruma teslim edilecektir.

-Kullanılan tüm malzemeler 2 yıl firma garantisi kapsamında olacaktır.

-Enerji müsaadesine göre ana besleme kablosu ilgili dağıtım firması tarafından yapılacaktır.

-Sistem kontrolün bilgisi dahilinde çalışır ve sorunsuz bir şekilde teslim edilecektir.